كتالوج منتجات التنقل الكهربائي 2026
CNVera
شركة CNVera مصدّر مقرّها هايكو، هاينان، الصين. تشمل مجموعتنا الصناعية مواد التشحيم المتخصصة، وكما يوضح هذا الكتالوج، وسائل التنقل الكهربائي الشخصي: دراجات ترابية كهربائية، ودراجات كهربائية، وسكوترات كهربائية للترفيه والرياضة والتنقل داخل المدن. نورد للموزعين وتجار التجزئة ومشتري الأساطيل في جميع أنحاء العالم، مع تغليف للتصدير، وتحميل حاويات بنماذج مختلطة، ودعم للوثائق.
نظرة عامة على المجموعة
دراجات ترابية كهربائية: Wish 01 SE, Wish 01 EEC, Wish 01 mini, Wish 01 plus, Wish 01 pro
دراجات كهربائية: T01, T01 pro
سكوترات كهربائية: G2 MAX, G2 booster, M2 pro, G5
ملحقات: Holder 01 حامل نقل يُثبّت على وصلة القطر
الشهادات والجودة
المنتجات الواردة في هذا الكتالوج مختبَرة ومعتمدة لأسواقها المستهدفة، بما في ذلك متطلبات CE وRoHS وFCC، وتقارير اختبار SGS متاحة عند الطلب. وتغطي المجموعة أكثر من 40 براءة اختراع لنماذج المنفعة. تُرفق الوثائق الكاملة مع طلبات التصدير عند الطلب.
المواصفات التالية وفقًا لبيانات الشركة المصنّعة وقابلة للتغيير دون إشعار. تواصل معنا للاطلاع على الأسعار الحالية والحد الأدنى للطلب وخيارات OEM.
1. الدراجات الترابية الكهربائية
Wish 01 SE
دراجة ترابية كهربائية للقيادة الترفيهية خارج الطرق، بهيكل من سبائك الألومنيوم وفرامل هيدروليكية أمامية وخلفية.
	المعلمة
	المواصفة

	المحرك
	2 kW (القدرة المقننة 1.2 kW)

	البطارية
	48 V 20.8 Ah (خيارات 22.5 Ah / 27 Ah)

	جهد الشحن
	54.6 V

	السرعة القصوى
	55 km/h

	المدى
	50 km

	الإطار
	14 بوصة (أمامي) / 12 بوصة (خلفي)، هوائي

	الحمولة القصوى
	120 kg

	أقصى انحدار
	30%

	الفرامل
	فرامل هيدروليكية

	الشاشة
	LCD: السرعة، الترس، البطارية، المدى

	نظام الإضاءة
	بدون مصباح أمامي

	المادة
	سبائك الألومنيوم

	امتصاص الصدمات
	(أمامي) ممتص صدمات هيدروليكي؛ (خلفي) ممتص صدمات نيتروجين هيدروليكي قابل للضبط

	زمن الشحن
	7–8 ساعات

	قابل للطي
	لا

	المقعد
	نعم

	العمر المناسب
	16–50 عامًا

	الوزن الصافي / الإجمالي
	48 / 57 kg

	مقاس الكرتون
	1300 x 300 x 770 mm

	المقاس عند الفتح
	1510 x 780 x 1000 mm

	كمية التحميل
	249 قطعة / 40HQ (تغليف عادي)؛ 213 قطعة / 40HQ (تغليف شامل)



Wish 01 EEC
نسخة مجهزة للطرق من Wish 01 بإضاءة كاملة (مصباح أمامي ومصباح خلفي وإشارات انعطاف) للأسواق التي تشترط ذلك.
	المعلمة
	المواصفة

	المحرك
	2 kW (القدرة المقننة 1.2 kW)

	البطارية
	48 V 20.8 Ah

	جهد الشحن
	54.6 V

	السرعة القصوى
	55 km/h

	المدى
	50 km

	الإطار
	14 بوصة (أمامي) / 12 بوصة (خلفي)، هوائي

	الحمولة القصوى
	120 kg

	أقصى انحدار
	30%

	الفرامل
	فرامل هيدروليكية

	الشاشة
	LCD: السرعة، الترس، البطارية، المدى

	نظام الإضاءة
	مصباح أمامي / مصباح خلفي / إشارات انعطاف

	المادة
	سبائك الألومنيوم

	امتصاص الصدمات
	(أمامي) ممتص صدمات هيدروليكي؛ (خلفي) ممتص صدمات نيتروجين هيدروليكي قابل للضبط

	زمن الشحن
	7–8 ساعات

	قابل للطي
	لا

	المقعد
	نعم

	العمر المناسب
	16–50 عامًا

	الوزن الصافي / الإجمالي
	48 / 55 kg

	مقاس الكرتون
	1276 x 276 x 745 mm

	المقاس عند الفتح
	1510 x 780 x 1000 mm

	كمية التحميل
	104 قطع / 20GP؛ 249 قطعة / 40HQ



Wish 01 mini
دراجة ترابية كهربائية للناشئة، بحجم وقدرة مناسبين للراكبين الأصغر سنًا.
	المعلمة
	المواصفة

	المحرك
	1 kW (القدرة المقننة 0.5 kW)

	البطارية
	48 V 10 Ah

	السرعة القصوى
	35 km/h (22 mph)

	المدى
	35 km (حمولة 50 kg، بسرعة أقل من 25 km/h)

	الإطار
	10 بوصة

	الحمولة القصوى
	100 kg

	الفرامل
	فرامل قرصية + فرامل كهربائية

	المادة
	سبائك الألومنيوم 6061

	امتصاص الصدمات
	(أمامي) شوك هيدروليكية، مسافة حركة العجلة 140 mm؛ (خلفي) تعليق زنبركي

	زمن الشحن
	5 ساعات

	ارتفاع المقعد
	580 mm

	الارتفاع
	740 mm

	الوزن الصافي / الإجمالي
	25 / 30 kg

	نظام الدفع
	محوري

	قاعدة العجلات
	830 mm

	الخلوص الأرضي
	220 mm



Wish 01 plus
	المعلمة
	المواصفة

	المحرك
	3 kW (القدرة المقننة 1.5 kW)

	البطارية
	52 V 27 Ah

	السرعة القصوى
	72 km/h (45 mph)

	المدى
	80 km (حمولة 65 kg، بسرعة أقل من 35 km/h)

	الإطار
	14 (أمامي) / 12 (خلفي) بوصة، أو 17 (أمامي) / 14 (خلفي) بوصة

	الحمولة القصوى
	150 kg (265 lbs)

	الفرامل
	فرامل هيدروليكية

	المادة
	سبائك الألومنيوم 6061

	امتصاص الصدمات
	(أمامي) شوك هيدروليكية، مسافة حركة العجلة 160 mm؛ (خلفي) ممتص صدمات نيتروجين هيدروليكي قابل للضبط

	زمن الشحن
	6 ساعات

	ارتفاع المقعد
	800 mm

	الارتفاع
	1020 mm

	الوزن الصافي / الإجمالي
	58 / 63 kg

	نظام الدفع
	دفع بالسلسلة

	قاعدة العجلات
	1100 mm

	الخلوص الأرضي
	280 mm



Wish 01 pro
طراز القمة في سلسلة Wish 01، ببطارية 60 V 35 Ah بخلايا LG وقدرة قصوى 5 kW.
	المعلمة
	المواصفة

	المحرك
	5 kW (القدرة المقننة 2.5 kW)

	البطارية
	60 V 35 Ah (خلايا LG)

	السرعة القصوى
	80 km/h (50 mph)

	المدى
	80 km (حمولة 65 kg، بسرعة أقل من 35 km/h)

	الإطار
	17 (أمامي) / 14 (خلفي) بوصة

	الحمولة القصوى
	150 kg (330 lbs)

	الفرامل
	فرامل هيدروليكية

	المادة
	سبائك الألومنيوم 6061

	امتصاص الصدمات
	(أمامي) شوك هيدروليكية، مسافة حركة العجلة 160 mm؛ (خلفي) ممتص صدمات نيتروجين هيدروليكي قابل للضبط

	زمن الشحن
	7 ساعات

	ارتفاع المقعد
	820 mm

	الارتفاع
	1020 mm

	الوزن الصافي / الإجمالي
	56 / 61 kg

	نظام الدفع
	دفع بالسلسلة

	قاعدة العجلات
	1100 mm

	الخلوص الأرضي
	280 mm



2. الدراجات الكهربائية
T01
دراجة كهربائية بتصميم الدراجات النارية، بإطارات هوائية 20 بوصة وتعليق كامل.
	المعلمة
	المواصفة

	المحرك
	1 kW (القدرة المقننة 0.5 kW)

	البطارية
	48 V 15 Ah

	جهد الشحن
	54.6 V

	السرعة القصوى
	48 km/h

	المدى
	60 km (حمولة 65 kg، بسرعة أقل من 35 km/h)

	الإطار
	20 بوصة، هوائي

	الحمولة القصوى
	150 kg

	أقصى انحدار
	30%

	الفرامل
	فرامل هيدروليكية

	الشاشة
	LCD: السرعة، الترس، البطارية، المدى

	نظام الإضاءة
	مصباح أمامي

	المادة
	سبائك الألومنيوم

	امتصاص الصدمات
	(أمامي) ممتص صدمات زيتي؛ (خلفي) ممتص صدمات هوائي

	زمن الشحن
	7–8 ساعات

	قابل للطي
	لا

	المقعد
	نعم

	العمر المناسب
	16–50 عامًا

	الوزن الصافي / الإجمالي
	38 / 42 kg

	مقاس الكرتون
	1440 x 300 x 820 mm

	المقاس عند الفتح
	1710 x 650 x 1110 mm

	كمية التحميل
	72 قطعة / 20GP؛ 185 قطعة / 40HQ



T01 pro
	المعلمة
	المواصفة

	المحرك
	3000 W

	البطارية
	52 V 25 Ah

	جهد الشحن
	58.8 V

	السرعة القصوى
	70 km/h

	المدى
	100 km (حمولة 65 kg، بسرعة أقل من 35 km/h)

	الإطار
	20 بوصة، هوائي

	الحمولة القصوى
	150 kg

	أقصى انحدار
	35%

	الفرامل
	فرامل هيدروليكية

	الشاشة
	LCD: السرعة، الترس، البطارية، المدى

	نظام الإضاءة
	مصباح أمامي

	المادة
	سبائك الألومنيوم

	امتصاص الصدمات
	(أمامي) ممتص صدمات زيتي؛ (خلفي) ممتص صدمات هوائي

	زمن الشحن
	8–9 ساعات

	قابل للطي
	لا

	المقعد
	نعم

	العمر المناسب
	16–50 عامًا

	الوزن الصافي / الإجمالي
	50 / 55 kg

	مقاس الكرتون
	1195 x 275 x 490 mm

	المقاس عند الفتح
	1190 x 575 x 1150 mm

	كمية التحميل
	176 قطعة / 40HQ



3. السكوترات الكهربائية
G2 MAX
سكوتر كهربائي قابل للطي بطراز الطرق الوعرة، بمحرك واحد.
	المعلمة
	المواصفة

	المحرك
	1050 W – 1200 W

	البطارية
	48 V 18 Ah

	جهد الشحن
	54.6 V

	السرعة القصوى
	53 km/h

	المدى
	45–60 km

	الإطار
	10 بوصة، إطار بدون أنبوب داخلي

	الحمولة القصوى
	150 kg

	أقصى انحدار
	30%

	الفرامل
	فرامل قرصية

	الشاشة
	LCD: السرعة، الترس، البطارية، المدى

	نظام الإضاءة
	مصباح أمامي / إضاءة جانبية / مصباح خلفي

	المادة
	سبائك الألومنيوم

	امتصاص الصدمات
	ممتص صدمات زنبركي

	زمن الشحن
	9–10 ساعات

	قابل للطي
	نعم

	المقعد
	لا

	العمر المناسب
	16–50 عامًا

	الوزن الصافي / الإجمالي
	26.95 / 30.95 kg

	مقاس الكرتون
	1190 x 270 x 600 mm

	المقاس عند الفتح
	1190 x 240 x 1320 mm

	كمية التحميل
	128 قطعة / 20GP؛ 350 قطعة / 40HQ



G2 booster
نسخة G2 بمحركين لتسلّق وتسارع أقوى.
	المعلمة
	المواصفة

	المحرك
	900 W – 1000 W x 2

	البطارية
	52 V 22.5 Ah

	جهد الشحن
	58.8 V

	السرعة القصوى
	60–65 km/h

	المدى
	40–65 km

	الإطار
	10 بوصة، هوائي

	الحمولة القصوى
	150 kg

	أقصى انحدار
	40%

	الفرامل
	فرامل قرصية

	الشاشة
	LCD: السرعة، الترس، البطارية، المدى

	نظام الإضاءة
	مصباح أمامي / إضاءة جانبية / مصباح خلفي

	المادة
	سبائك الألومنيوم

	امتصاص الصدمات
	ممتص صدمات زنبركي

	زمن الشحن
	10–11 ساعات

	قابل للطي
	نعم

	المقعد
	لا

	العمر المناسب
	16–50 عامًا

	الوزن الصافي / الإجمالي
	32 / 37 kg

	مقاس الكرتون
	1190 x 270 x 600 mm

	المقاس عند الفتح
	1190 x 270 x 1270 mm

	كمية التحميل
	128 قطعة / 20GP؛ 350 قطعة / 40HQ



M2 pro
سكوتر تنقّل خفيف قابل للطي لرحلات الميل الأخير داخل المدن.
	المعلمة
	المواصفة

	المحرك
	350 W

	البطارية
	36 V 7.5 Ah / 36 V 10 Ah

	جهد الشحن
	42 V

	السرعة القصوى
	30 km/h

	المدى
	25–30 km

	الإطار
	8.5 بوصة، هوائي

	الحمولة القصوى
	120 kg

	أقصى انحدار
	15%

	الفرامل
	فرامل قرصية

	الشاشة
	LCD: السرعة، الترس، البطارية، المدى

	نظام الإضاءة
	مصباح أمامي / مصباح خلفي

	المادة
	سبائك الألومنيوم

	امتصاص الصدمات
	ممتص صدمات زنبركي

	زمن الشحن
	4–5 ساعات

	قابل للطي
	نعم

	المقعد
	لا

	العمر المناسب
	16–50 عامًا

	الوزن الصافي / الإجمالي
	15.5 / 18 kg

	مقاس الكرتون
	1110 x 205 x 425 mm

	المقاس عند الفتح
	1110 x 500 x 1100 mm

	كمية التحميل
	300 قطعة / 20GP؛ 700 قطعة / 40HQ



G5
	المعلمة
	المواصفة

	المحرك
	500 W

	البطارية
	48 V 16 Ah

	جهد الشحن
	54.6 V

	السرعة القصوى
	35 km/h

	المدى
	50 km

	الإطار
	10 بوصة، هوائي

	الحمولة القصوى
	120 kg

	أقصى انحدار
	15%

	الفرامل
	فرامل قرصية

	الشاشة
	LCD: السرعة، الترس، البطارية، المدى

	نظام الإضاءة
	مصباح أمامي / إشارات انعطاف / إضاءة جانبية / مصباح خلفي

	المادة
	سبائك الألومنيوم

	امتصاص الصدمات
	ممتص صدمات زنبركي

	زمن الشحن
	7–8 ساعات

	قابل للطي
	نعم

	المقعد
	لا

	العمر المناسب
	16–50 عامًا

	الوزن الصافي / الإجمالي
	23 / 26.5 kg

	مقاس الكرتون
	1185 x 270 x 490 mm

	المقاس عند الفتح
	1185 x 270 x 490 mm

	كمية التحميل
	165 قطعة / 20GP؛ 400 قطعة / 40HQ



4. الملحقات
Holder 01
حامل نقل يُثبّت على وصلة القطر لنقل دراجة نارية واحدة أو دراجة كهربائية أو دراجة ترابية كهربائية على مركبة مزودة بوصلة قطر متوافقة بقطر 2 بوصة. طريقة الاستخدام: افتح القفلين، وافتح الحامل، وحرّر الأحزمة، وادفع الدراجة النارية إلى الأسفل.
	المعلمة
	المواصفة

	مصمم لـ
	نقل دراجة نارية واحدة أو دراجة كهربائية أو دراجة ترابية كهربائية على مركبة مزودة بوصلة قطر متوافقة بقطر 2 بوصة

	مناسب لـ
	نطاق قاعدة العجلات 103 إلى 128 cm (40.5 إلى 50.4 بوصة)

	مقاس المنتج
	1420 x 600 x 850 mm

	المادة
	سبائك الألومنيوم 6061 والفولاذ المقوّى

	الحمولة القصوى
	265 lbs

	الوزن الصافي
	71.5 lbs

	الوزن الإجمالي
	76 lbs

	مقاس التغليف
	1030 x 540 x 260 mm



اتصل بنا
البريد الإلكتروني: gosanya@gmail.com
واتساب: +86 139 2516 5566 (wa.me/8613925165566)
العنوان: الغرفة 1201، البرج C، مركز شيماو، حي لونغهوا، هايكو، هاينان، الصين
نردّ خلال 24 ساعة.




