Catálogo de productos de movilidad eléctrica 2026
CNVera
CNVera es una empresa exportadora con sede en Haikou, Hainan, China. Nuestra gama industrial abarca lubricantes especiales y, como muestra este catálogo, movilidad eléctrica personal: motos eléctricas todoterreno, bicicletas eléctricas y patinetes eléctricos para ocio, deporte y desplazamientos urbanos. Suministramos a distribuidores, minoristas y compradores de flotas en todo el mundo, con embalaje de exportación, carga de contenedores con modelos mixtos y apoyo en la documentación.
Resumen de la gama
Motos eléctricas todoterreno: Wish 01 SE, Wish 01 EEC, Wish 01 mini, Wish 01 plus, Wish 01 pro
Bicicletas eléctricas: T01, T01 pro
Patinetes eléctricos: G2 MAX, G2 booster, M2 pro, G5
Accesorios: portamotos de enganche Holder 01
Certificaciones y calidad
Los productos de este catálogo están probados y certificados para sus mercados de destino, incluidos los requisitos CE, RoHS y FCC, con informes de ensayo de SGS disponibles bajo petición. La gama está cubierta por más de 40 patentes de modelo de utilidad. La documentación completa se suministra con los pedidos de exportación bajo petición.
Las siguientes especificaciones se basan en las fichas técnicas del fabricante y están sujetas a cambios sin previo aviso. Contáctenos para consultar precios actuales, cantidades mínimas de pedido (MOQ) y opciones OEM.
1. Motos eléctricas todoterreno
Wish 01 SE
Moto eléctrica todoterreno para conducción recreativa fuera de carretera, chasis de aleación de aluminio, frenos hidráulicos delanteros y traseros.
	Parámetro
	Especificación

	Motor
	2 kW (potencia nominal de 1.2 kW)

	Batería
	48 V 20.8 Ah (opciones de 22.5 Ah / 27 Ah)

	Voltaje de carga
	54.6 V

	Velocidad máxima
	55 km/h

	Autonomía
	50 km

	Neumático
	14 pulgadas (delantero) / 12 pulgadas (trasero), neumático

	Carga máxima
	120 kg

	Pendiente máxima
	30%

	Freno
	Freno hidráulico

	Pantalla
	LCD: velocidad, marcha, batería, autonomía

	Sistema de iluminación
	Sin faro delantero

	Material
	Aleación de aluminio

	Amortiguación
	(delantero) Amortiguador hidráulico; (trasero) amortiguador hidráulico de nitrógeno ajustable

	Tiempo de carga
	7–8 h

	Plegable
	No

	Asiento
	Sí

	Edad recomendada
	16–50 años

	Peso neto / bruto
	48 / 57 kg

	Tamaño de la caja
	1300 x 300 x 770 mm

	Dimensiones desplegado
	1510 x 780 x 1000 mm

	Cantidad por contenedor
	249 uds. / 40HQ (embalaje normal); 213 uds. / 40HQ (embalaje completo)



Wish 01 EEC
Versión del Wish 01 equipada para carretera, con iluminación completa (faro delantero, luz trasera e intermitentes) para los mercados que lo exigen.
	Parámetro
	Especificación

	Motor
	2 kW (potencia nominal de 1.2 kW)

	Batería
	48 V 20.8 Ah

	Voltaje de carga
	54.6 V

	Velocidad máxima
	55 km/h

	Autonomía
	50 km

	Neumático
	14 pulgadas (delantero) / 12 pulgadas (trasero), neumático

	Carga máxima
	120 kg

	Pendiente máxima
	30%

	Freno
	Freno hidráulico

	Pantalla
	LCD: velocidad, marcha, batería, autonomía

	Sistema de iluminación
	Faro delantero / luz trasera / intermitentes

	Material
	Aleación de aluminio

	Amortiguación
	(delantero) Amortiguador hidráulico; (trasero) amortiguador hidráulico de nitrógeno ajustable

	Tiempo de carga
	7–8 h

	Plegable
	No

	Asiento
	Sí

	Edad recomendada
	16–50 años

	Peso neto / bruto
	48 / 55 kg

	Tamaño de la caja
	1276 x 276 x 745 mm

	Dimensiones desplegado
	1510 x 780 x 1000 mm

	Cantidad por contenedor
	104 uds. / 20GP; 249 uds. / 40HQ



Wish 01 mini
Moto eléctrica todoterreno juvenil, con tamaño y potencia adaptados a conductores jóvenes.
	Parámetro
	Especificación

	Motor
	1 kW (potencia nominal de 0.5 kW)

	Batería
	48 V 10 Ah

	Velocidad máxima
	35 km/h (22 mph)

	Autonomía
	35 km (con carga de 50 kg, a menos de 25 km/h)

	Neumático
	10 pulgadas

	Carga máxima
	100 kg

	Freno
	Freno de disco + freno eléctrico

	Material
	Aleación de aluminio 6061

	Amortiguación
	(delantera) Horquilla hidráulica, recorrido de rueda de 140 mm; (trasera) suspensión de muelle

	Tiempo de carga
	5 horas

	Altura del asiento
	580 mm

	Altura
	740 mm

	Peso neto / bruto
	25 / 30 kg

	Transmisión
	Buje

	Distancia entre ejes
	830 mm

	Altura libre al suelo
	220 mm



Wish 01 plus
	Parámetro
	Especificación

	Motor
	3 kW (potencia nominal de 1.5 kW)

	Batería
	52 V 27 Ah

	Velocidad máxima
	72 km/h (45 mph)

	Autonomía
	80 km (con carga de 65 kg, a menos de 35 km/h)

	Neumático
	14 (delantero) / 12 (trasero) pulgadas, o 17 (delantero) / 14 (trasero) pulgadas

	Carga máxima
	150 kg (265 lbs)

	Freno
	Freno hidráulico

	Material
	Aleación de aluminio 6061

	Amortiguación
	(delantera) Horquilla hidráulica, recorrido de rueda de 160 mm; (trasero) amortiguador hidráulico de nitrógeno ajustable

	Tiempo de carga
	6 horas

	Altura del asiento
	800 mm

	Altura
	1020 mm

	Peso neto / bruto
	58 / 63 kg

	Transmisión
	Transmisión por cadena

	Distancia entre ejes
	1100 mm

	Altura libre al suelo
	280 mm



Wish 01 pro
Modelo insignia de la línea Wish 01, con batería de 60 V y 35 Ah de celdas LG y potencia máxima de 5 kW.
	Parámetro
	Especificación

	Motor
	5 kW (potencia nominal de 2.5 kW)

	Batería
	60 V 35 Ah (celdas LG)

	Velocidad máxima
	80 km/h (50 mph)

	Autonomía
	80 km (con carga de 65 kg, a menos de 35 km/h)

	Neumático
	17 (delantero) / 14 (trasero) pulgadas

	Carga máxima
	150 kg (330 lbs)

	Freno
	Freno hidráulico

	Material
	Aleación de aluminio 6061

	Amortiguación
	(delantera) Horquilla hidráulica, recorrido de rueda de 160 mm; (trasero) amortiguador hidráulico de nitrógeno ajustable

	Tiempo de carga
	7 horas

	Altura del asiento
	820 mm

	Altura
	1020 mm

	Peso neto / bruto
	56 / 61 kg

	Transmisión
	Transmisión por cadena

	Distancia entre ejes
	1100 mm

	Altura libre al suelo
	280 mm



2. Bicicletas eléctricas
T01
Bicicleta eléctrica de estilo motocicleta, con neumáticos de 20 pulgadas y suspensión completa.
	Parámetro
	Especificación

	Motor
	1 kW (potencia nominal de 0.5 kW)

	Batería
	48 V 15 Ah

	Voltaje de carga
	54.6 V

	Velocidad máxima
	48 km/h

	Autonomía
	60 km (con carga de 65 kg, a menos de 35 km/h)

	Neumático
	20 pulgadas, neumático

	Carga máxima
	150 kg

	Pendiente máxima
	30%

	Freno
	Freno hidráulico

	Pantalla
	LCD: velocidad, marcha, batería, autonomía

	Sistema de iluminación
	Faro delantero

	Material
	Aleación de aluminio

	Amortiguación
	(delantero) Amortiguador de aceite; (trasero) amortiguador de aire

	Tiempo de carga
	7–8 h

	Plegable
	No

	Asiento
	Sí

	Edad recomendada
	16–50 años

	Peso neto / bruto
	38 / 42 kg

	Tamaño de la caja
	1440 x 300 x 820 mm

	Dimensiones desplegado
	1710 x 650 x 1110 mm

	Cantidad por contenedor
	72 uds. / 20GP; 185 uds. / 40HQ



T01 pro
	Parámetro
	Especificación

	Motor
	3000 W

	Batería
	52 V 25 Ah

	Voltaje de carga
	58.8 V

	Velocidad máxima
	70 km/h

	Autonomía
	100 km (con carga de 65 kg, a menos de 35 km/h)

	Neumático
	20 pulgadas, neumático

	Carga máxima
	150 kg

	Pendiente máxima
	35%

	Freno
	Freno hidráulico

	Pantalla
	LCD: velocidad, marcha, batería, autonomía

	Sistema de iluminación
	Faro delantero

	Material
	Aleación de aluminio

	Amortiguación
	(delantero) Amortiguador de aceite; (trasero) amortiguador de aire

	Tiempo de carga
	8–9 h

	Plegable
	No

	Asiento
	Sí

	Edad recomendada
	16–50 años

	Peso neto / bruto
	50 / 55 kg

	Tamaño de la caja
	1195 x 275 x 490 mm

	Dimensiones desplegado
	1190 x 575 x 1150 mm

	Cantidad por contenedor
	176 uds. / 40HQ



3. Patinetes eléctricos
G2 MAX
Patinete eléctrico plegable de estilo todoterreno, con motor único.
	Parámetro
	Especificación

	Motor
	1050 W – 1200 W

	Batería
	48 V 18 Ah

	Voltaje de carga
	54.6 V

	Velocidad máxima
	53 km/h

	Autonomía
	45–60 km

	Neumático
	10 pulgadas, neumático sin cámara

	Carga máxima
	150 kg

	Pendiente máxima
	30%

	Freno
	Freno de disco

	Pantalla
	LCD: velocidad, marcha, batería, autonomía

	Sistema de iluminación
	Faro delantero / luz lateral / luz trasera

	Material
	Aleación de aluminio

	Amortiguación
	Amortiguador de muelle

	Tiempo de carga
	9–10 h

	Plegable
	Sí

	Asiento
	No

	Edad recomendada
	16–50 años

	Peso neto / bruto
	26.95 / 30.95 kg

	Tamaño de la caja
	1190 x 270 x 600 mm

	Dimensiones desplegado
	1190 x 240 x 1320 mm

	Cantidad por contenedor
	128 uds. / 20GP; 350 uds. / 40HQ



G2 booster
Versión bimotor del G2 para una mayor capacidad de subida y aceleración.
	Parámetro
	Especificación

	Motor
	900 W – 1000 W x 2

	Batería
	52 V 22.5 Ah

	Voltaje de carga
	58.8 V

	Velocidad máxima
	60–65 km/h

	Autonomía
	40–65 km

	Neumático
	10 pulgadas, neumático

	Carga máxima
	150 kg

	Pendiente máxima
	40%

	Freno
	Freno de disco

	Pantalla
	LCD: velocidad, marcha, batería, autonomía

	Sistema de iluminación
	Faro delantero / luz lateral / luz trasera

	Material
	Aleación de aluminio

	Amortiguación
	Amortiguador de muelle

	Tiempo de carga
	10–11 h

	Plegable
	Sí

	Asiento
	No

	Edad recomendada
	16–50 años

	Peso neto / bruto
	32 / 37 kg

	Tamaño de la caja
	1190 x 270 x 600 mm

	Dimensiones desplegado
	1190 x 270 x 1270 mm

	Cantidad por contenedor
	128 uds. / 20GP; 350 uds. / 40HQ



M2 pro
Patinete ligero y plegable para desplazamientos urbanos de última milla.
	Parámetro
	Especificación

	Motor
	350 W

	Batería
	36 V 7.5 Ah / 36 V 10 Ah

	Voltaje de carga
	42 V

	Velocidad máxima
	30 km/h

	Autonomía
	25–30 km

	Neumático
	8.5 pulgadas, neumático

	Carga máxima
	120 kg

	Pendiente máxima
	15%

	Freno
	Freno de disco

	Pantalla
	LCD: velocidad, marcha, batería, autonomía

	Sistema de iluminación
	Faro delantero / luz trasera

	Material
	Aleación de aluminio

	Amortiguación
	Amortiguador de muelle

	Tiempo de carga
	4–5 h

	Plegable
	Sí

	Asiento
	No

	Edad recomendada
	16–50 años

	Peso neto / bruto
	15.5 / 18 kg

	Tamaño de la caja
	1110 x 205 x 425 mm

	Dimensiones desplegado
	1110 x 500 x 1100 mm

	Cantidad por contenedor
	300 uds. / 20GP; 700 uds. / 40HQ



G5
	Parámetro
	Especificación

	Motor
	500 W

	Batería
	48 V 16 Ah

	Voltaje de carga
	54.6 V

	Velocidad máxima
	35 km/h

	Autonomía
	50 km

	Neumático
	10 pulgadas, neumático

	Carga máxima
	120 kg

	Pendiente máxima
	15%

	Freno
	Freno de disco

	Pantalla
	LCD: velocidad, marcha, batería, autonomía

	Sistema de iluminación
	Faro delantero / intermitentes / luz lateral / luz trasera

	Material
	Aleación de aluminio

	Amortiguación
	Amortiguador de muelle

	Tiempo de carga
	7–8 h

	Plegable
	Sí

	Asiento
	No

	Edad recomendada
	16–50 años

	Peso neto / bruto
	23 / 26.5 kg

	Tamaño de la caja
	1185 x 270 x 490 mm

	Dimensiones desplegado
	1185 x 270 x 490 mm

	Cantidad por contenedor
	165 uds. / 20GP; 400 uds. / 40HQ



4. Accesorios
Holder 01
Portamotos de enganche para transportar una motocicleta, bicicleta eléctrica o moto eléctrica todoterreno en un vehículo con receptor de enganche compatible de 2 pulgadas. Uso: desbloquee los dos cierres, despliegue el portamotos, suelte las correas y baje la motocicleta empujándola.
	Parámetro
	Especificación

	Diseñado para
	Transporte de una motocicleta, bicicleta eléctrica o moto eléctrica todoterreno en un vehículo con receptor de enganche compatible de 2 pulgadas

	Adecuado para
	Distancia entre ejes de 103 a 128 cm (40.5 a 50.4 in)

	Dimensiones del producto
	1420 x 600 x 850 mm

	Material
	Aleación de aluminio 6061 y acero reforzado

	Carga máxima
	265 lbs

	Peso neto
	71.5 lbs

	Peso bruto
	76 lbs

	Tamaño del embalaje
	1030 x 540 x 260 mm



Contacto
Correo electrónico: gosanya@gmail.com
WhatsApp: +86 139 2516 5566 (wa.me/8613925165566)
Dirección: Room 1201, Block C, Shimao Center, Longhua District, Haikou, Hainan, China
Respondemos en un plazo de 24 horas.




