Каталог капсульных домов и сборных туристических зданий 2026
CNVera
Космические капсульные дома, модульные капсульные дома, капсулы «яблоко» и треугольные дома (A-frame) для курортов, кемпингов, отелей и туристических объектов — проектирование, заводское производство и монтаж как комплексная услуга от партнёрской производственной базы CNVera в Китае.
Обзор модельного ряда
Четырнадцать моделей в четырёх семействах: модульные капсульные дома серии M, капсульные дома серии X, капсульные дома «яблоко» серии P (а также двухэтажная модель и компактная S3) и треугольный дом V6. Каждое здание полностью готово на заводе — каркас, утепление, остекление, санузел, системы подготовки под кухню, интеллектуальное управление — и устанавливается на участке примерно за два часа, без заливного фундамента и без ущерба для земли. Две производственные базы общей площадью около 50 000 м² и более 200 производственных постов выпускают свыше 200 зданий в месяц; проекты реализованы в более чем 60 городах и более чем 20 странах.
Почему операторы выбирают капсульные дома
Без фундамента, на любом рельефе: регулируемые опорные стойки вместо бетонных плит; здания размещаются на вершинах, в лесу, на пляжах и на прибрежных отмелях, не уничтожая растительность и не оставляя строительного мусора.
Быстрый доход: около 30 дней заводского производства, затем примерно два часа на монтаж и ввод в эксплуатацию — кемпинг или расширение курорта начинает работать в течение сезона, а не строительного цикла.
Созданы для фотографий: футуристичный капсульный дизайн с панорамным остеклением 270° — естественный магнит для социальных сетей; гости приезжают ради вида и остаются ради контента.
Спроектированы как транспортное средство: сварной каркас из оцинкованной стали и корпус из авиационного алюминия с фторуглеродным покрытием, рассчитаны по стандарту на стальные конструкции GB50017, сейсмостойкость 9 баллов, ветроустойчивость до тайфуна 12 баллов, расчётный срок службы на открытом воздухе более 50 лет.
Конструкция и системы
Каркас: горячеоцинкованный стальной каркас с лазерной резкой и роботизированной сваркой (цельносварной, GB50017), корпус из алюминиевого сплава с фторуглеродным напылением — влагостойкий, антикоррозийный, не подвержен ржавчине.
Остекление: двухслойное полое закалённое стекло Low-E (6 мм + 6 мм, заполнение аргоном, алюминиевая дистанционная рамка 15 мм) для теплоизоляции, шумоизоляции и чистого панорамного обзора; варианты ламинированных световых люков.
Утепление: слой полиуретановой теплоизоляции (доля закрытых ячеек ≥ 95%), огнезащитная обработка, без формальдегида; напольное покрытие из каменно-пластикового композита SPC с бесшумной подложкой.
Инженерные системы всего дома: приточная вентиляция с фильтрацией, система очистки воды для всего дома, инверторный кондиционер Midea для обогрева и охлаждения, встроенный водонагреватель, полные системы водоснабжения и электроснабжения.
Интеллектуальное управление: голосовое управление освещением, шторами, шторками световых люков, кондиционером и системой вентиляции; панель электропитания с ключ-картой и режимы освещения под разные сценарии.
Стандартная комплектация
Внутренняя отделка (алюминиевый потолок, напольное покрытие SPC, стеклянная дверь санузла с функцией приватности, пол санузла из мрамора/плитки, тумба и зеркало на заказ, унитаз/смесители/душевая фурнитура), панорамный балкон — где он предусмотрен моделью, освещение всего дома, системы водоснабжения и электроснабжения, электрические карнизы для штор и шторки световых люков, входная дверь по проекту заказчика. Опции за дополнительную плату: входная лестница-платформа, затемняющие шторы, система фоновой музыки, проектор/телевизор, двухслойное утепление стен, электрический тёплый пол, умный унитаз, кровати и мебель, кухонная система.
Сертификация и качество
Модельный ряд сертифицирован по стандарту CE для европейского рынка и защищён более чем 80 патентами на изобретения и полезные модели. Сертификаты и документация предоставляются с экспортными заказами по запросу.
Приведённые ниже характеристики соответствуют заводским техническим листам и могут изменяться без предварительного уведомления. Свяжитесь с нами, чтобы получить актуальные цены, поддержку в проектировании проекта и варианты OEM.
1. Модульные капсульные дома
M7
Флагманский модульный блок: полноценная квартирная планировка со спальней, гостиной и санузлом, L-образное панорамное остекление с обоих торцов и оборудование «умного дома» по всему зданию.
	Параметр
	Характеристика

	Габариты
	(Д) 10000 x (Ш) 3600 x (В) 3200 мм

	Площадь
	36 м²

	Вместимость
	2–4 гостя

	Общая мощность
	10 кВт

	Планировка
	1 спальня, 1 гостиная, 1 санузел



M5
Люкс с одной спальней для пар — самый востребованный размер для номерного фонда курортов и модернизации кемпингов.
	Параметр
	Характеристика

	Габариты
	(Д) 7560 x (Ш) 3600 x (В) 3200 мм

	Площадь
	27 м²

	Вместимость
	2 гостя

	Общая мощность
	10 кВт

	Планировка
	1 спальня, 1 санузел



M3
Компактный модульный блок: полноценный гостиничный номер на 18 м², идеален для плотных кемпингов, размещения персонала и проектов первой очереди.
	Параметр
	Характеристика

	Габариты
	(Д) 5120 x (Ш) 3600 x (В) 3200 мм

	Площадь
	18 м²

	Вместимость
	2 гостя

	Общая мощность
	10 кВт

	Планировка
	1 спальня, 1 санузел



2. Капсульные дома
X9
Самая большая космическая капсула: два варианта планировки — до двух спален, с панорамным балконом — самостоятельный дом для отдыха.
	Параметр
	Характеристика

	Габариты
	(Д) 11500 x (Ш) 3300 x (В) 3200 мм

	Площадь
	38 м²

	Вместимость
	2–4 гостя

	Общая мощность
	15 кВт

	Планировка
	2 спальни, 1 санузел, 1 балкон; или 1 спальня, 1 гостиная, 1 санузел, 1 балкон



X7
Фирменная капсула модельного ряда — модель, установленная в пустынном курорте на острове Шуньша. Планировки с двумя спальнями, люкс и апартаменты.
	Параметр
	Характеристика

	Габариты
	(Д) 11500 x (Ш) 3300 x (В) 3200 мм

	Площадь
	38 м²

	Вместимость
	2–4 гостя

	Общая мощность
	15 кВт

	Планировка
	2 спальни, 1 санузел, 1 балкон; или 1 спальня, 1 гостиная, 1 санузел (балкон опционально)



X6
Капсула среднего размера с семейными планировками — две спальни или люкс «спальня + гостиная».
	Параметр
	Характеристика

	Габариты
	(Д) 9500 x (Ш) 3300 x (В) 3200 мм

	Площадь
	31 м²

	Вместимость
	2–4 гостя

	Общая мощность
	10 кВт

	Планировка
	2 спальни, 1 санузел; или 1 спальня, 1 гостиная, 1 санузел



X5
Капсула для пар с опцией панорамного балкона — классический одноместный курортный блок на одну комнату.
	Параметр
	Характеристика

	Габариты
	(Д) 8500 x (Ш) 3300 x (В) 3200 мм

	Площадь
	28 м²

	Вместимость
	2 гостя

	Общая мощность
	10 кВт

	Планировка
	1 спальня, 1 санузел (балкон опционально)



X3
Стартовая капсула: полный капсульный опыт при самом маленьком размере в серии X.
	Параметр
	Характеристика

	Габариты
	(Д) 5600 x (Ш) 3300 x (В) 3200 мм

	Площадь
	18 м²

	Вместимость
	2 гостя

	Общая мощность
	10 кВт

	Планировка
	1 спальня, 1 санузел



3. Капсульные дома «яблоко»
Double-Layer Apple
Две установленные друг на друга капсулы «яблоко» образуют небольшую двухэтажную виллу: 52 м² для семей и групп, блок с самой высокой доходностью для премиальных участков.
	Параметр
	Характеристика

	Габариты
	На уровень (Д) 8000 x (Ш) 3300 x (В) 3200 мм

	Площадь
	26 м² на уровень, 52 м² всего

	Вместимость
	4–6 гостей

	Общая мощность
	15 кВт

	Планировка
	2 спальни, 1 санузел; или 1 спальня, 1 гостиная, 1 санузел



P7
Самая большая одноэтажная капсула «яблоко» — полноценный люкс с гостиной в округлом силуэте «яблока».
	Параметр
	Характеристика

	Габариты
	(Д) 11500 x (Ш) 3300 x (В) 3200 мм

	Площадь
	38 м²

	Вместимость
	2–4 гостя

	Общая мощность
	15 кВт

	Планировка
	1 спальня, 1 гостиная, 1 санузел



P5
	Параметр
	Характеристика

	Габариты
	(Д) 9500 x (Ш) 3300 x (В) 3200 мм

	Площадь
	31 м²

	Вместимость
	2 гостя

	Общая мощность
	10 кВт

	Планировка
	1 спальня, 1 санузел



P3
	Параметр
	Характеристика

	Габариты
	(Д) 5600 x (Ш) 3300 x (В) 3200 мм

	Площадь
	18 м²

	Вместимость
	2 гостя

	Общая мощность
	10 кВт

	Планировка
	1 спальня, 1 санузел



S3
Компактная узкокорпусная кабина (ширина 2,2 м) для тесных участков, студий на заднем дворе, офисов на объекте и дополнительных комнат.
	Параметр
	Характеристика

	Габариты
	(Д) 5600 x (Ш) 2200 x (В) 2400 мм

	Площадь
	13 м²

	Вместимость
	2 гостя

	Общая мощность
	10 кВт

	Планировка
	1 спальня, 1 санузел



4. Треугольный дом (A-frame)
V6
Треугольный дом A-frame в два уровня — модель, установленная рядами на пляже в Дунфане (Хайнань) и на острове Шуньша: спальня-лофт над жилым этажом, полностью остеклённый фронтон обращён к виду.
	Параметр
	Характеристика

	Габариты
	Уровень 1 (Д) 5550 x (Ш) 4050 x (В) 2550 мм; Уровень 2 (Д) 5550 x (Ш) 2850 x (В) 2550 мм

	Площадь
	22.4 м² + 15.8 м²

	Вместимость
	2 гостя

	Общая мощность
	10 кВт

	Планировка
	1 спальня, 1 гостиная, 1 санузел



Реализованные проекты
Среди завершённых проектов: курорт на острове Шуньша в Сяншаване (Внутренняя Монголия) — V6 + X7, один из крупнейших построенных капсульных курортов; ряд прибрежных V6 в Дунфане (Хайнань); установка в снежном регионе Норвегии; генеральный капсульный кемпинг в Ирландии; а также проекты в Малайзии, на Тайване, в Хуаншане, Ниндэ, Ичуне, Чжуншане и Гуанчжоу. Итого: более 100 проектов в более чем 60 городах и более чем 20 странах.
Транспортировка и монтаж
Здания перевозятся целиком на бортовом грузовике или в контейнере flat-rack (транспортная ширина около 3 м, высота до 4,2 м). На участке кран грузоподъёмностью от 25 т поднимает здание весом 6–10 т на подготовленные опорные точки; наши техники сопровождают подключение воды, электроснабжения и канализации и финальную установку.
Контакты
Email: gosanya@gmail.com
WhatsApp: +86 139 2516 5566 (wa.me/8613925165566)
Address: Room 1201, Block C, Shimao Center, Longhua District, Haikou, Hainan, China
Отвечаем в течение 24 часов.




