Produktkatalog Elektromobilität 2026
CNVera
CNVera ist ein Exporteur mit Sitz in Haikou, Hainan, China. Unser Industriesortiment umfasst Spezialschmierstoffe und – wie dieser Katalog zeigt – persönliche Elektromobilität: elektrische Dirtbikes, Elektrofahrräder und Elektroroller für Freizeit, Sport und den Stadtverkehr. Wir beliefern Distributoren, Einzelhändler und Flottenkunden weltweit – mit Exportverpackung, gemischter Containerbeladung mehrerer Modelle und Unterstützung bei der Dokumentation.
Sortimentsübersicht
Elektrische Dirtbikes: Wish 01 SE, Wish 01 EEC, Wish 01 mini, Wish 01 plus, Wish 01 pro
Elektrofahrräder: T01, T01 pro
Elektroroller: G2 MAX, G2 booster, M2 pro, G5
Zubehör: Holder 01 Trägergestell für Anhängerkupplung
Zertifizierungen und Qualität
Die Produkte in diesem Katalog sind für ihre Zielmärkte geprüft und zertifiziert, einschließlich der Anforderungen von CE, RoHS und FCC; SGS-Prüfberichte sind auf Anfrage erhältlich. Das Sortiment ist durch mehr als 40 Gebrauchsmusterpatente geschützt. Die vollständige Dokumentation wird auf Anfrage mit Exportaufträgen bereitgestellt.
Die nachstehenden Spezifikationen entsprechen den Datenblättern des Herstellers und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kontaktieren Sie uns für aktuelle Preise, Mindestbestellmengen und OEM-Optionen.
1. Elektrische Dirtbikes
Wish 01 SE
Elektrisches Dirtbike für Freizeitfahrten im Gelände, Rahmen aus Aluminiumlegierung, Hydraulikbremsen vorne und hinten.
	Parameter
	Spezifikation

	Motor
	2 kW (Nennleistung 1.2 kW)

	Akku
	48 V 20.8 Ah (Optionen 22.5 Ah / 27 Ah)

	Ladespannung
	54.6 V

	Höchstgeschwindigkeit
	55 km/h

	Reichweite
	50 km

	Reifen
	14 inch (vorne) / 12 inch (hinten), Luftreifen

	Max. Zuladung
	120 kg

	Max. Steigung
	30%

	Bremse
	Hydraulikbremse

	Display
	LCD: Geschwindigkeit, Gang, Akku, Reichweite

	Beleuchtung
	Ohne Scheinwerfer

	Material
	Aluminiumlegierung

	Federung
	(vorne) Hydraulischer Stoßdämpfer; (hinten) verstellbarer hydraulischer Stickstoff-Stoßdämpfer

	Ladezeit
	7–8 Std.

	Klappbar
	Nein

	Sitz
	Ja

	Geeignetes Alter
	16–50 Jahre

	NG / BG
	48 / 57 kg

	Kartonmaß
	1300 x 300 x 770 mm

	Maß (ausgeklappt)
	1510 x 780 x 1000 mm

	Lademenge
	249 pcs / 40HQ (Normalverpackung); 213 pcs / 40HQ (Gesamtverpackung)



Wish 01 EEC
Straßentaugliche Version des Wish 01 mit vollständiger Beleuchtung (Scheinwerfer, Rücklicht und Blinker) für Märkte, die dies erfordern.
	Parameter
	Spezifikation

	Motor
	2 kW (Nennleistung 1.2 kW)

	Akku
	48 V 20.8 Ah

	Ladespannung
	54.6 V

	Höchstgeschwindigkeit
	55 km/h

	Reichweite
	50 km

	Reifen
	14 inch (vorne) / 12 inch (hinten), Luftreifen

	Max. Zuladung
	120 kg

	Max. Steigung
	30%

	Bremse
	Hydraulikbremse

	Display
	LCD: Geschwindigkeit, Gang, Akku, Reichweite

	Beleuchtung
	Scheinwerfer / Rücklicht / Blinker

	Material
	Aluminiumlegierung

	Federung
	(vorne) Hydraulischer Stoßdämpfer; (hinten) verstellbarer hydraulischer Stickstoff-Stoßdämpfer

	Ladezeit
	7–8 Std.

	Klappbar
	Nein

	Sitz
	Ja

	Geeignetes Alter
	16–50 Jahre

	NG / BG
	48 / 55 kg

	Kartonmaß
	1276 x 276 x 745 mm

	Maß (ausgeklappt)
	1510 x 780 x 1000 mm

	Lademenge
	104 pcs / 20GP; 249 pcs / 40HQ



Wish 01 mini
Elektrisches Junior-Dirtbike, in Größe und Leistung auf jüngere Fahrer ausgelegt.
	Parameter
	Spezifikation

	Motor
	1 kW (Nennleistung 0.5 kW)

	Akku
	48 V 10 Ah

	Höchstgeschwindigkeit
	35 km/h (22 mph)

	Reichweite
	35 km (50 kg Zuladung, unter 25 km/h)

	Reifen
	10 inch

	Max. Zuladung
	100 kg

	Bremse
	Scheibenbremse + elektrische Bremse

	Material
	6061 Aluminiumlegierung

	Federung
	(vorne) Hydraulikgabel, Federweg 140 mm; (hinten) Federfederung

	Ladezeit
	5 Stunden

	Sitzhöhe
	580 mm

	Höhe
	740 mm

	NG / BG
	25 / 30 kg

	Antrieb
	Nabe

	Radstand
	830 mm

	Bodenfreiheit
	220 mm



Wish 01 plus
	Parameter
	Spezifikation

	Motor
	3 kW (Nennleistung 1.5 kW)

	Akku
	52 V 27 Ah

	Höchstgeschwindigkeit
	72 km/h (45 mph)

	Reichweite
	80 km (65 kg Zuladung, unter 35 km/h)

	Reifen
	14 (vorne) / 12 (hinten) inch, oder 17 (vorne) / 14 (hinten) inch

	Max. Zuladung
	150 kg (265 lbs)

	Bremse
	Hydraulikbremse

	Material
	6061 Aluminiumlegierung

	Federung
	(vorne) Hydraulikgabel, Federweg 160 mm; (hinten) verstellbarer hydraulischer Stickstoff-Stoßdämpfer

	Ladezeit
	6 Stunden

	Sitzhöhe
	800 mm

	Höhe
	1020 mm

	NG / BG
	58 / 63 kg

	Antrieb
	Kettenantrieb

	Radstand
	1100 mm

	Bodenfreiheit
	280 mm



Wish 01 pro
Flaggschiff der Wish 01-Linie, mit 60 V 35 Ah Akku mit LG-Zellen und 5 kW Spitzenleistung.
	Parameter
	Spezifikation

	Motor
	5 kW (Nennleistung 2.5 kW)

	Akku
	60 V 35 Ah (LG-Zellen)

	Höchstgeschwindigkeit
	80 km/h (50 mph)

	Reichweite
	80 km (65 kg Zuladung, unter 35 km/h)

	Reifen
	17 (vorne) / 14 (hinten) inch

	Max. Zuladung
	150 kg (330 lbs)

	Bremse
	Hydraulikbremse

	Material
	6061 Aluminiumlegierung

	Federung
	(vorne) Hydraulikgabel, Federweg 160 mm; (hinten) verstellbarer hydraulischer Stickstoff-Stoßdämpfer

	Ladezeit
	7 Stunden

	Sitzhöhe
	820 mm

	Höhe
	1020 mm

	NG / BG
	56 / 61 kg

	Antrieb
	Kettenantrieb

	Radstand
	1100 mm

	Bodenfreiheit
	280 mm



2. Elektrofahrräder
T01
Elektrofahrrad im Moto-Stil mit 20-inch-Luftreifen und Vollfederung.
	Parameter
	Spezifikation

	Motor
	1 kW (Nennleistung 0.5 kW)

	Akku
	48 V 15 Ah

	Ladespannung
	54.6 V

	Höchstgeschwindigkeit
	48 km/h

	Reichweite
	60 km (65 kg Zuladung, unter 35 km/h)

	Reifen
	20 inch, Luftreifen

	Max. Zuladung
	150 kg

	Max. Steigung
	30%

	Bremse
	Hydraulikbremse

	Display
	LCD: Geschwindigkeit, Gang, Akku, Reichweite

	Beleuchtung
	Scheinwerfer

	Material
	Aluminiumlegierung

	Federung
	(vorne) Öl-Stoßdämpfer; (hinten) Luft-Stoßdämpfer

	Ladezeit
	7–8 Std.

	Klappbar
	Nein

	Sitz
	Ja

	Geeignetes Alter
	16–50 Jahre

	NG / BG
	38 / 42 kg

	Kartonmaß
	1440 x 300 x 820 mm

	Maß (ausgeklappt)
	1710 x 650 x 1110 mm

	Lademenge
	72 pcs / 20GP; 185 pcs / 40HQ



T01 pro
	Parameter
	Spezifikation

	Motor
	3000 W

	Akku
	52 V 25 Ah

	Ladespannung
	58.8 V

	Höchstgeschwindigkeit
	70 km/h

	Reichweite
	100 km (65 kg Zuladung, unter 35 km/h)

	Reifen
	20 inch, Luftreifen

	Max. Zuladung
	150 kg

	Max. Steigung
	35%

	Bremse
	Hydraulikbremse

	Display
	LCD: Geschwindigkeit, Gang, Akku, Reichweite

	Beleuchtung
	Scheinwerfer

	Material
	Aluminiumlegierung

	Federung
	(vorne) Öl-Stoßdämpfer; (hinten) Luft-Stoßdämpfer

	Ladezeit
	8–9 Std.

	Klappbar
	Nein

	Sitz
	Ja

	Geeignetes Alter
	16–50 Jahre

	NG / BG
	50 / 55 kg

	Kartonmaß
	1195 x 275 x 490 mm

	Maß (ausgeklappt)
	1190 x 575 x 1150 mm

	Lademenge
	176 pcs / 40HQ



3. Elektroroller
G2 MAX
Klappbarer Elektroroller im Offroad-Stil, mit einem Motor.
	Parameter
	Spezifikation

	Motor
	1050 W – 1200 W

	Akku
	48 V 18 Ah

	Ladespannung
	54.6 V

	Höchstgeschwindigkeit
	53 km/h

	Reichweite
	45–60 km

	Reifen
	10 inch, schlauchloser Reifen

	Max. Zuladung
	150 kg

	Max. Steigung
	30%

	Bremse
	Scheibenbremse

	Display
	LCD: Geschwindigkeit, Gang, Akku, Reichweite

	Beleuchtung
	Scheinwerfer / Seitenlicht / Rücklicht

	Material
	Aluminiumlegierung

	Federung
	Federstoßdämpfer

	Ladezeit
	9–10 Std.

	Klappbar
	Ja

	Sitz
	Nein

	Geeignetes Alter
	16–50 Jahre

	NG / BG
	26.95 / 30.95 kg

	Kartonmaß
	1190 x 270 x 600 mm

	Maß (ausgeklappt)
	1190 x 240 x 1320 mm

	Lademenge
	128 pcs / 20GP; 350 pcs / 40HQ



G2 booster
Version des G2 mit zwei Motoren für stärkere Steigfähigkeit und Beschleunigung.
	Parameter
	Spezifikation

	Motor
	900 W – 1000 W x 2

	Akku
	52 V 22.5 Ah

	Ladespannung
	58.8 V

	Höchstgeschwindigkeit
	60–65 km/h

	Reichweite
	40–65 km

	Reifen
	10 inch, Luftreifen

	Max. Zuladung
	150 kg

	Max. Steigung
	40%

	Bremse
	Scheibenbremse

	Display
	LCD: Geschwindigkeit, Gang, Akku, Reichweite

	Beleuchtung
	Scheinwerfer / Seitenlicht / Rücklicht

	Material
	Aluminiumlegierung

	Federung
	Federstoßdämpfer

	Ladezeit
	10–11 Std.

	Klappbar
	Ja

	Sitz
	Nein

	Geeignetes Alter
	16–50 Jahre

	NG / BG
	32 / 37 kg

	Kartonmaß
	1190 x 270 x 600 mm

	Maß (ausgeklappt)
	1190 x 270 x 1270 mm

	Lademenge
	128 pcs / 20GP; 350 pcs / 40HQ



M2 pro
Leichter, klappbarer Pendlerroller für die letzte Meile in der Stadt.
	Parameter
	Spezifikation

	Motor
	350 W

	Akku
	36 V 7.5 Ah / 36 V 10 Ah

	Ladespannung
	42 V

	Höchstgeschwindigkeit
	30 km/h

	Reichweite
	25–30 km

	Reifen
	8.5 inch, Luftreifen

	Max. Zuladung
	120 kg

	Max. Steigung
	15%

	Bremse
	Scheibenbremse

	Display
	LCD: Geschwindigkeit, Gang, Akku, Reichweite

	Beleuchtung
	Scheinwerfer / Rücklicht

	Material
	Aluminiumlegierung

	Federung
	Federstoßdämpfer

	Ladezeit
	4–5 Std.

	Klappbar
	Ja

	Sitz
	Nein

	Geeignetes Alter
	16–50 Jahre

	NG / BG
	15.5 / 18 kg

	Kartonmaß
	1110 x 205 x 425 mm

	Maß (ausgeklappt)
	1110 x 500 x 1100 mm

	Lademenge
	300 pcs / 20GP; 700 pcs / 40HQ



G5
	Parameter
	Spezifikation

	Motor
	500 W

	Akku
	48 V 16 Ah

	Ladespannung
	54.6 V

	Höchstgeschwindigkeit
	35 km/h

	Reichweite
	50 km

	Reifen
	10 inch, Luftreifen

	Max. Zuladung
	120 kg

	Max. Steigung
	15%

	Bremse
	Scheibenbremse

	Display
	LCD: Geschwindigkeit, Gang, Akku, Reichweite

	Beleuchtung
	Scheinwerfer / Blinker / Seitenlicht / Rücklicht

	Material
	Aluminiumlegierung

	Federung
	Federstoßdämpfer

	Ladezeit
	7–8 Std.

	Klappbar
	Ja

	Sitz
	Nein

	Geeignetes Alter
	16–50 Jahre

	NG / BG
	23 / 26.5 kg

	Kartonmaß
	1185 x 270 x 490 mm

	Maß (ausgeklappt)
	1185 x 270 x 490 mm

	Lademenge
	165 pcs / 20GP; 400 pcs / 40HQ



4. Zubehör
Holder 01
Trägergestell für die Anhängerkupplung zum Transport eines Motorrads, E-Bikes oder elektrischen Dirtbikes auf einem Fahrzeug mit kompatibler 2-inch-Anhängerkupplungsaufnahme. Anwendung: die beiden Schlösser entriegeln, das Trägergestell aufklappen, die Gurte lösen und das Motorrad herunterschieben.
	Parameter
	Spezifikation

	Ausgelegt für
	Transport eines Motorrads, E-Bikes oder elektrischen Dirtbikes auf einem Fahrzeug mit kompatibler 2-inch-Anhängerkupplungsaufnahme

	Geeignet für
	Radstandbereich 103 bis 128 cm (40.5 bis 50.4 in)

	Produktmaß
	1420 x 600 x 850 mm

	Material
	6061 Aluminiumlegierung und verstärkter Stahl

	Max. Zuladung
	265 lbs

	Nettogewicht
	71.5 lbs

	Bruttogewicht
	76 lbs

	Verpackungsmaß
	1030 x 540 x 260 mm



Kontakt
E-Mail: gosanya@gmail.com
WhatsApp: +86 139 2516 5566 (wa.me/8613925165566)
Adresse: Raum 1201, Block C, Shimao Center, Bezirk Longhua, Haikou, Hainan, China
Wir antworten innerhalb von 24 Stunden.




